# 软采基础镜像

包含dotnet 3.1 运行时，i386 架构支持，nats-server，运行管理,可上线UIOT平台，支持部署，远程访问

### 编译

`docker build -t gitiot.mgm-iot.com/iot_images/yuzhen_base:vx.x.x .`
`docker build -t swr.cn-north-4.myhuaweicloud.com/cloud-yuzhen/yuzhen_base:vx.x.x ./`

### docker 运行命令

`docker run -d --name yzcol --restart always -v /etc/localtime:/etc/localtime gitiot.mgm-iot.com/iot_images/yuzhen_base:v1.0.4`

* -p 51001:51001/udp ,透传UDP端口
* -p 51001-51099:51001-51099/udp ,透传UDP端口
* -v 挂在配置文件
* --name 容器名称，便于查找
* --restart always ,自动重启
* -d 后台运行
* -v /etc/localtime:/etc/localtime ,保持和主机相同时区

### 设置自动重启

`docker update --restart=always ${CONTAINER}`

### 批量部署

使用 generate_files.py 脚本，修改脚本中内容：

1. csv_line 内容中的平台信息
2. START_SN  其实虚拟网关序列号
3. COUNT 要生成的虚拟网关个数

执行Python脚本 python3 generate_files.py

同时启动过多容器，可能会导致注册异常，可使用如下Python脚本，按顺序延时启动，python3 deploy.py

### 更新日志

2024-12-10 09:52:45 factory升级v1.1.9
2024-12-20 17:46:40 支持批量部署。
